第一次小班课 9.13

ICS与计算机系统的相关研究

指针就是地址

小端法大多数机器都用： x86,x86-64（什么系统是什么方法要记住）

大端小端法与字符串无关，字符串开头在小地址

MSB,LSB

s=”ics”

‘\0’Null Terminal 字符串结尾

0x100+3(int) 更安全 s[3]不会越界